## Zadanie 1: Dostawa sieciowych drukarek atramentowych i kserokopiarki wielofunkcyjnej

### Proponowane urządzenie

Drukarka atramentowa sieciowa: ……………………………………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Parametr** | **Wymagane minimalne  wartości parametru** | **Proponowane  wartości parametru** |
| DA1 | Ogólnie typ | kolorowa drukarka formatu A4 |  |
| DA2 | Rodzaj drukarki (technologia druku) | atramentowa |  |
| DA3 | Rozdzielczość w czerni | 1200 x 1200 dpi |  |
| DA4 | Rozdzielczość w kolorze | 2400 x 1200 dpi |  |
| DA5 | Szybkość druku w czerni | min. 22 str./min |  |
| DA6 | Szybkość druku w kolorze | min. 18 str./min |  |
| DA7 | Szybkość wydruku pierwszej strony (kolor) | min. 10 s |  |
| DA8 | Wydajność | min. 30 000 str./mies. |  |
| DA9 | Liczba wkładów drukujących | 4 |  |
| DA10 | Drukowanie dwustronne | automatyczne (standardowo) |  |
| DA11 | Maksymalny format druku | A4 |  |
| DA12 | Obsługiwane formaty nośników: | A4, A5, A6, B5, C5, DL, C6, karta katalogowa 102 x 152 mm, karta katalogowa 102 x 203 mm, karta katalogowa 76.2 x 127 mm |  |
| DA13 | Podajnik papieru | min. 250 arkuszy |  |
| DA14 | Taca odbiorcza | min. 150 arkuszy |  |
| DA15 | Łączność | USB 2.0 (Hi-Speed), Ethernet 10/100 Base-TX (RJ45), wbudowany interfejs bezprzewodowy 802.11b/g/n |  |
| DA16 | Pamięć operacyjna | min. 256 MB |  |
| DA17 | Wyświetlacz | tak |  |
| DA18 | Języki drukowania | min. PCL5, natywnie PDF |  |
| DA19 | Obsługiwane systemy | Windows 7, Windows 8, , Windows 8.1, Windows 10, Linux |  |
| DA20 | Napięcie zasilania (wejściowe) | 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz) |  |
| DA21 | Certyfikaty | certyfikat ENERGY STAR® |  |
| DA22 | Gwarancja | 36 miesięcy |  |

### Proponowane urządzenie

Kserokopiarka wielofunkcyjna: ……………………………………………..

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr** | **Wymagane minimalne  wartości parametru** | **Proponowane  wartości parametru** |
| UW1 | Technologia druku | technologia laserowa |  |
| UW2 | Format oryginału | A3 |  |
| UW3 | Format kopii | A6-A3 |  |
| UW4 | Prędkość druku | Do 25 stron A4 na minutę , do 12 stron A3 na minutę |  |
| UW5 | Rozdzielczość drukowania | 600 x 600 dpi |  |
| UW6 | Czas wydruku pierwszej strony | Ok. 8 sek. lub mniej |  |
| UW7 | Czas nagrzewania | Ok. 20 sek. lub mniej |  |
| UW8 | Pobór mocy w czasie drukowania | 530 W lub mniej |  |
| UW9 | Kopiowanie wielokrotne | 1- 999 kopii |  |
| UW10 | Pamięć RAM | 1024 MB, max. 2,048 MB |  |
| UW11 | Zoom | 25-400% co 1% |  |
| UW12 | Panel operatora | Co najmniej czterocalowy, kolorowy ekran dotykowy,  opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim |  |
| UW 13 | Dupleks | w standardzie |  |
| UW 14 | Podajnik dokumentów | automatyczny – dwustronny na min. 50 ark. |  |
| UW 15 | Pojemność wyjściowa | Max. 300 kartek: 250 kartek wydrukiem do dołu (główna taca), dodatkowo 50 kartek (taca separatora prac) |  |
| UW 16 | Pojemność wejsciowa | na min. 100 ark. A6-A4, 45-256 g/m2 |  |
| UW 17 | Bęben drukujący | na min. 300.000 wydruków A4 przy 5% pokrycia strony |  |
| UW 18 | Funkcja druku sieciowego | w standardzie |  |
| UW 19 | Emulacje | PCL 6, PostScript 3, bezpośredni wydruk plików PDF i XPS |  |
| UW 20 | Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB dla pamięci przenośnej, NFC TAG x 1 |  |
|  | **Skanowanie** | |  |
| UW 21 | Funkcja skanowania sieciowego | w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe |  |
| UW 22 | Funkcje skanowania | skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN, WSD scan, do pamięci przenośnej USB |  |
| UW 23 | Rozdzielczość skanowania | 600 dpi |  |
| UW 24 | Prędkość skanowania | 40 obrazów na minutę |  |
| UW 25 | Interfejs skanera | 10/100/1000Base-TX |  |
| UW 26 | Max. Rozmiar skanu | A3/Ledger |  |
| UW 27 | Typy plików | PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, XPS |  |
| UW 28 | Max. Pojemność z opcjami | 1600 kartek |  |
| UW 29 | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe  (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). | właściwa ilość tonerów, która zapewni wydrukowanie minimum  15000 stron A4 przy 5% pokryciu strony zgodnie z normą ISO19752.  Tonery muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. |  |
| UW 30 | Gwarancja | 24 miesiące |  |

.........................................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)