**Dotyczy: Przebudowa skrzyżowania ul. Mostowej z ul. Piękną w Łapach**

**Pytanie 1**

.................... w związku z przygotowywaniem oferty przetargowej prosi o umieszczenie:

1. Planu sytuacyjno –wysokościowego.

2. Profili przykanalików kanalizacji deszczowej

3. Zestawienia przyłączy wpustów deszczowych z rzędnymi wylotu przykanalików oraz wlotu do studzienki.

**Odpowiedź 1**

1. Plan sytuacyjno – wysokościowy został załączony do dokumentacji projektowej na etapie ogłoszenia przetargu.
2. Zamawiający nie posiada profili przykanalików kanalizacji deszczowej. Projektowane przykanaliki należy wykonać ze spadkami 1 – 2 %, z włączeniem do istniejących studni na kanalizacji deszczowej, włączenie należy wykonać na poziomie włączenie wpustów istniejących, które zostaną przebudowane.
3. Zamawiający nie posiada zestawienia przyłączy wpustów deszczowych z rzędnymi wylotu przykanalików oraz wlotu do studzienki. Projektowane przykanaliki należy wykonać ze spadkami 1 – 2 %, z włączeniem do istniejących studni na kanalizacji deszczowej, włączenie należy wykonać na poziomie włączenie wpustów istniejących, które zostaną przebudowane.